**RH7L-WCA**

500万室外全彩无线球机

|  |
| --- |
| **硬件** |
| 云台 | 水平可视角度：360°；水平旋转角度：355°；垂直视野角度：133°垂直旋转角度：90° |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡） 电源接口：DC 12V 1A 以太网接口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口 |
| 镜头 | 4mm@F1.6，视场角：对角92°，水平78°，垂直43° |
| 按键 | Reset复位按键\*1 |
| 指示灯 | 红蓝双色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 120mm\*120mm\*146mm |
| 颜色 | 白色 |
| 分辨率 | 2880\*1620 |
| 编码标准 | H.265/H.264 |
| 帧率 | 分辨率为2880\*1620时可达20fps，其他分辨率可达30fps |
| 日夜转换模式 | ICR滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4GHz |
| 无线速率 | 286Mbps |
| 信道带宽 | WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA3-SAE |
| 频带 | 20/40 MHz |
| 传输功率 | DSSS/OFDM/OFDMA |
| 调制 | 2.4GHz(DSSS/OFDM/OFDMA):2412MHz-2472MHz(CH1-CH13) |
| 安全特性 | 2.4GHz: <0.16W(EIRP) |
| 智能报警 | 移动侦测、人形侦测、人形跟踪、车形侦测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 补光灯 | 2颗高功率红外灯，2颗高功率白光灯 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 支持全景巡航&自定义巡航 |
| 夜视距离 | 30米(因环境而异) |
| ONVIF | 支持 |
| 环境温度 | 工作温度：-30~60ºC 存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结） 存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 防水等级 | IP66 |
| 包装内容 | 室外无线球机，安装配件包，防水套件，快速安装指南 |
| **视频参数** |
| 云台 | 水平可视角度：360°；水平旋转角度：355°；垂直视野角度：133°垂直旋转角度：90° |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡） 电源接口：DC 12V 1A 以太网接口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口 |
| 镜头 | 4mm@F1.6，视场角：对角92°，水平78°，垂直43° |
| 按键 | Reset复位按键\*1 |
| 指示灯 | 红蓝双色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 120mm\*120mm\*146mm |
| 颜色 | 白色 |
| 分辨率 | 2880\*1620 |
| 编码标准 | H.265/H.264 |
| 帧率 | 分辨率为2880\*1620时可达20fps，其他分辨率可达30fps |
| 日夜转换模式 | ICR滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4GHz |
| 无线速率 | 286Mbps |
| 信道带宽 | WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA3-SAE |
| 频带 | 20/40 MHz |
| 传输功率 | DSSS/OFDM/OFDMA |
| 调制 | 2.4GHz(DSSS/OFDM/OFDMA):2412MHz-2472MHz(CH1-CH13) |
| 安全特性 | 2.4GHz: <0.16W(EIRP) |
| 智能报警 | 移动侦测、人形侦测、人形跟踪、车形侦测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 补光灯 | 2颗高功率红外灯，2颗高功率白光灯 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 支持全景巡航&自定义巡航 |
| 夜视距离 | 30米(因环境而异) |
| ONVIF | 支持 |
| 环境温度 | 工作温度：-30~60ºC 存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结） 存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 防水等级 | IP66 |
| 包装内容 | 室外无线球机，安装配件包，防水套件，快速安装指南 |
| **无线参数** |
| 云台 | 水平可视角度：360°；水平旋转角度：355°；垂直视野角度：133°垂直旋转角度：90° |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡） 电源接口：DC 12V 1A 以太网接口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口 |
| 镜头 | 4mm@F1.6，视场角：对角92°，水平78°，垂直43° |
| 按键 | Reset复位按键\*1 |
| 指示灯 | 红蓝双色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 120mm\*120mm\*146mm |
| 颜色 | 白色 |
| 分辨率 | 2880\*1620 |
| 编码标准 | H.265/H.264 |
| 帧率 | 分辨率为2880\*1620时可达20fps，其他分辨率可达30fps |
| 日夜转换模式 | ICR滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4GHz |
| 无线速率 | 286Mbps |
| 信道带宽 | WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA3-SAE |
| 频带 | 20/40 MHz |
| 传输功率 | DSSS/OFDM/OFDMA |
| 调制 | 2.4GHz(DSSS/OFDM/OFDMA):2412MHz-2472MHz(CH1-CH13) |
| 安全特性 | 2.4GHz: <0.16W(EIRP) |
| 智能报警 | 移动侦测、人形侦测、人形跟踪、车形侦测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 补光灯 | 2颗高功率红外灯，2颗高功率白光灯 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 支持全景巡航&自定义巡航 |
| 夜视距离 | 30米(因环境而异) |
| ONVIF | 支持 |
| 环境温度 | 工作温度：-30~60ºC 存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结） 存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 防水等级 | IP66 |
| 包装内容 | 室外无线球机，安装配件包，防水套件，快速安装指南 |
| **其它参数** |
| 云台 | 水平可视角度：360°；水平旋转角度：355°；垂直视野角度：133°垂直旋转角度：90° |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡） 电源接口：DC 12V 1A 以太网接口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口 |
| 镜头 | 4mm@F1.6，视场角：对角92°，水平78°，垂直43° |
| 按键 | Reset复位按键\*1 |
| 指示灯 | 红蓝双色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 120mm\*120mm\*146mm |
| 颜色 | 白色 |
| 分辨率 | 2880\*1620 |
| 编码标准 | H.265/H.264 |
| 帧率 | 分辨率为2880\*1620时可达20fps，其他分辨率可达30fps |
| 日夜转换模式 | ICR滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4GHz |
| 无线速率 | 286Mbps |
| 信道带宽 | WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA3-SAE |
| 频带 | 20/40 MHz |
| 传输功率 | DSSS/OFDM/OFDMA |
| 调制 | 2.4GHz(DSSS/OFDM/OFDMA):2412MHz-2472MHz(CH1-CH13) |
| 安全特性 | 2.4GHz: <0.16W(EIRP) |
| 智能报警 | 移动侦测、人形侦测、人形跟踪、车形侦测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 补光灯 | 2颗高功率红外灯，2颗高功率白光灯 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 支持全景巡航&自定义巡航 |
| 夜视距离 | 30米(因环境而异) |
| ONVIF | 支持 |
| 环境温度 | 工作温度：-30~60ºC 存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结） 存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 防水等级 | IP66 |
| 包装内容 | 室外无线球机，安装配件包，防水套件，快速安装指南 |