**RP3 Pro**

300万室内无线云台机

|  |  |
| --- | --- |
| **产品信息** | |
| 产品型号 | RP3 Pro |
| 云台 | 水平旋转角度：355°，水平可视角度：360°  垂直旋转角度：155°（向上90°，向下65°）  支持物理遮蔽镜头 |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡）  电源接口：DC 9V⎓0.85A |
| 镜头 | 4mm@F2.0 |
| 按键 | Reset复位按键\*1  呼叫按键 x 1 |
| 指示灯 | 红色指示灯\*1  蓝色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 103mm\*88mm\*88mm |
| 分辨率 | 2304\*1296 |
| 编码标准 | H.265 |
| 帧率 | 20fps |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 智能报警 | 移动侦测、人形检测、哭声检测、宠物检测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲  一键呼叫 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 6个预置巡航点 |
| 夜视距离 | 12米(因环境而异) |
| 环境温度 | 工作温度：-10~ 45ºC  存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结）  存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 认证 | CE，RoHS，FCC，UKCA |
| 包装内容 | 腾达智能摄像机，电源适配器(线长3米)，挂墙配件包，快速安装指南 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax  @2.4GHz |
| 无线速率 | 287Mbps |
| 信道带宽 | 20MHz/40MHz |
| 频带 | 2.4GHz from 2400MHz to 2483.5MHz |
| 传输功率 | 2.4GHz: <0.04W(EIRP) |
| 调制 | DSSS/OFDM |
| 无线安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3‐SAE Personal |
| **硬件** | |
| 产品型号 | RP3 Pro |
| 云台 | 水平旋转角度：355°，水平可视角度：360°  垂直旋转角度：155°（向上90°，向下65°）  支持物理遮蔽镜头 |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡）  电源接口：DC 9V⎓0.85A |
| 镜头 | 4mm@F2.0 |
| 按键 | Reset复位按键\*1  呼叫按键 x 1 |
| 指示灯 | 红色指示灯\*1  蓝色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 103mm\*88mm\*88mm |
| 分辨率 | 2304\*1296 |
| 编码标准 | H.265 |
| 帧率 | 20fps |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 智能报警 | 移动侦测、人形检测、哭声检测、宠物检测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲  一键呼叫 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 6个预置巡航点 |
| 夜视距离 | 12米(因环境而异) |
| 环境温度 | 工作温度：-10~ 45ºC  存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结）  存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 认证 | CE，RoHS，FCC，UKCA |
| 包装内容 | 腾达智能摄像机，电源适配器(线长3米)，挂墙配件包，快速安装指南 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax  @2.4GHz |
| 无线速率 | 287Mbps |
| 信道带宽 | 20MHz/40MHz |
| 频带 | 2.4GHz from 2400MHz to 2483.5MHz |
| 传输功率 | 2.4GHz: <0.04W(EIRP) |
| 调制 | DSSS/OFDM |
| 无线安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3‐SAE Personal |
| **视频参数** | |
| 产品型号 | RP3 Pro |
| 云台 | 水平旋转角度：355°，水平可视角度：360°  垂直旋转角度：155°（向上90°，向下65°）  支持物理遮蔽镜头 |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡）  电源接口：DC 9V⎓0.85A |
| 镜头 | 4mm@F2.0 |
| 按键 | Reset复位按键\*1  呼叫按键 x 1 |
| 指示灯 | 红色指示灯\*1  蓝色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 103mm\*88mm\*88mm |
| 分辨率 | 2304\*1296 |
| 编码标准 | H.265 |
| 帧率 | 20fps |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 智能报警 | 移动侦测、人形检测、哭声检测、宠物检测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲  一键呼叫 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 6个预置巡航点 |
| 夜视距离 | 12米(因环境而异) |
| 环境温度 | 工作温度：-10~ 45ºC  存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结）  存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 认证 | CE，RoHS，FCC，UKCA |
| 包装内容 | 腾达智能摄像机，电源适配器(线长3米)，挂墙配件包，快速安装指南 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax  @2.4GHz |
| 无线速率 | 287Mbps |
| 信道带宽 | 20MHz/40MHz |
| 频带 | 2.4GHz from 2400MHz to 2483.5MHz |
| 传输功率 | 2.4GHz: <0.04W(EIRP) |
| 调制 | DSSS/OFDM |
| 无线安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3‐SAE Personal |
| **无线参数** | |
| 产品型号 | RP3 Pro |
| 云台 | 水平旋转角度：355°，水平可视角度：360°  垂直旋转角度：155°（向上90°，向下65°）  支持物理遮蔽镜头 |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡）  电源接口：DC 9V⎓0.85A |
| 镜头 | 4mm@F2.0 |
| 按键 | Reset复位按键\*1  呼叫按键 x 1 |
| 指示灯 | 红色指示灯\*1  蓝色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 103mm\*88mm\*88mm |
| 分辨率 | 2304\*1296 |
| 编码标准 | H.265 |
| 帧率 | 20fps |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 智能报警 | 移动侦测、人形检测、哭声检测、宠物检测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲  一键呼叫 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 6个预置巡航点 |
| 夜视距离 | 12米(因环境而异) |
| 环境温度 | 工作温度：-10~ 45ºC  存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结）  存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 认证 | CE，RoHS，FCC，UKCA |
| 包装内容 | 腾达智能摄像机，电源适配器(线长3米)，挂墙配件包，快速安装指南 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax  @2.4GHz |
| 无线速率 | 287Mbps |
| 信道带宽 | 20MHz/40MHz |
| 频带 | 2.4GHz from 2400MHz to 2483.5MHz |
| 传输功率 | 2.4GHz: <0.04W(EIRP) |
| 调制 | DSSS/OFDM |
| 无线安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3‐SAE Personal |
| **其它参数** | |
| 产品型号 | RP3 Pro |
| 云台 | 水平旋转角度：355°，水平可视角度：360°  垂直旋转角度：155°（向上90°，向下65°）  支持物理遮蔽镜头 |
| 接口 | 存储接口：Micro SD卡（最大256G，Class10及以上的存储卡）  电源接口：DC 9V⎓0.85A |
| 镜头 | 4mm@F2.0 |
| 按键 | Reset复位按键\*1  呼叫按键 x 1 |
| 指示灯 | 红色指示灯\*1  蓝色指示灯\*1 |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 103mm\*88mm\*88mm |
| 分辨率 | 2304\*1296 |
| 编码标准 | H.265 |
| 帧率 | 20fps |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 降噪 | 3D数字降噪 |
| DWDR宽动态 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 感兴趣区域（ROI） | 支持 |
| 智能报警 | 移动侦测、人形检测、哭声检测、宠物检测 |
| 报警形式 | 声光告警 |
| 语音对讲 | 全双工双向语音对讲  一键呼叫 |
| DIY语音 | 可定制3条个性化语音 |
| 自动巡航 | 6个预置巡航点 |
| 夜视距离 | 12米(因环境而异) |
| 环境温度 | 工作温度：-10~ 45ºC  存储温度：-40~70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%－95%RH（不凝结）  存储湿度：3% ~ 95%RH（不凝结） |
| 认证 | CE，RoHS，FCC，UKCA |
| 包装内容 | 腾达智能摄像机，电源适配器(线长3米)，挂墙配件包，快速安装指南 |
| 无线标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax  @2.4GHz |
| 无线速率 | 287Mbps |
| 信道带宽 | 20MHz/40MHz |
| 频带 | 2.4GHz from 2400MHz to 2483.5MHz |
| 传输功率 | 2.4GHz: <0.04W(EIRP) |
| 调制 | DSSS/OFDM |
| 无线安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3‐SAE Personal |