**W18E v2.0**

AC1200双频千兆企业级无线路由器

|  |  |
| --- | --- |
| **产品信息** | |
| 产品型号 | W18E |
| 带机量 | 80台终端 |
| 无线带机量 | 50台终端 |
| 产品尺寸 | 220\*135\*30(mm) |
| CPU | 双核心 1GHz |
| 无线速率 | 2.4GHz：300Mbps  5GHz：867Mbps |
| 接口 | 1个10/100/1000M WAN口  2个10/100/1000M WAN/LAN口  1个10/100/1000M LAN口 |
| 天线 | 2根2.4GHz 5dBi全向高增益天线  2根5GHz 5dBi全向高增益天线 |
| 电源 | 外置12VDC/1A电源适配器 |
| 指示灯 | 1个SYS灯  1个WiFi灯  4个端口灯 |
| 快速配置 | 首次登录，快速设置向导页面完成基本上网配置 |
| 联网设置 | 默认为单WAN，最大支持三WAN，支持PPPOE拨号、静态IP、动态IP |
| 无线设置 | 无线名称和密码、无线高级设置、访客网络、无线访问控制 |
| 静态IP分配 | 手动、批量IP地址绑定 |
| 网速控制 | 不限速、自定义限速、自动分配网速、分组限速 |
| 行为管理 | 基于MAC地址、IP地址、端口、URL过滤 |
| 信号扩展 | 一键信号扩展 |
| 更多设置 | 端口映射、多WAN策略、端口镜像、UPnP、DDNS、DMZ主机、攻击防御、VPN客户端、IPSec、IPV6、DNS劫持、IP劫持 |
| 系统维护 | 重启、升级、复位、密码管理、定时重启、备份与恢复、日志中心、诊断工具、系统时间功能、远程Web管理、安全防护 |
| 系统状态 | 网络结构拓扑、终端统计、WAN口实时速率、用户查看、限速拉黑 |
| 产品认证 | SRRC |
| 环境温度 | 工作温度：0℃～45℃  存储温度：-40℃～70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%～90%RH 不凝结  存储湿度：5%～90%RH 不凝结 |
| **硬件** | |
| 产品型号 | W18E |
| 带机量 | 80台终端 |
| 无线带机量 | 50台终端 |
| 产品尺寸 | 220\*135\*30(mm) |
| CPU | 双核心 1GHz |
| 无线速率 | 2.4GHz：300Mbps  5GHz：867Mbps |
| 接口 | 1个10/100/1000M WAN口  2个10/100/1000M WAN/LAN口  1个10/100/1000M LAN口 |
| 天线 | 2根2.4GHz 5dBi全向高增益天线  2根5GHz 5dBi全向高增益天线 |
| 电源 | 外置12VDC/1A电源适配器 |
| 指示灯 | 1个SYS灯  1个WiFi灯  4个端口灯 |
| 快速配置 | 首次登录，快速设置向导页面完成基本上网配置 |
| 联网设置 | 默认为单WAN，最大支持三WAN，支持PPPOE拨号、静态IP、动态IP |
| 无线设置 | 无线名称和密码、无线高级设置、访客网络、无线访问控制 |
| 静态IP分配 | 手动、批量IP地址绑定 |
| 网速控制 | 不限速、自定义限速、自动分配网速、分组限速 |
| 行为管理 | 基于MAC地址、IP地址、端口、URL过滤 |
| 信号扩展 | 一键信号扩展 |
| 更多设置 | 端口映射、多WAN策略、端口镜像、UPnP、DDNS、DMZ主机、攻击防御、VPN客户端、IPSec、IPV6、DNS劫持、IP劫持 |
| 系统维护 | 重启、升级、复位、密码管理、定时重启、备份与恢复、日志中心、诊断工具、系统时间功能、远程Web管理、安全防护 |
| 系统状态 | 网络结构拓扑、终端统计、WAN口实时速率、用户查看、限速拉黑 |
| 产品认证 | SRRC |
| 环境温度 | 工作温度：0℃～45℃  存储温度：-40℃～70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%～90%RH 不凝结  存储湿度：5%～90%RH 不凝结 |
| **软件参数** | |
| 产品型号 | W18E |
| 带机量 | 80台终端 |
| 无线带机量 | 50台终端 |
| 产品尺寸 | 220\*135\*30(mm) |
| CPU | 双核心 1GHz |
| 无线速率 | 2.4GHz：300Mbps  5GHz：867Mbps |
| 接口 | 1个10/100/1000M WAN口  2个10/100/1000M WAN/LAN口  1个10/100/1000M LAN口 |
| 天线 | 2根2.4GHz 5dBi全向高增益天线  2根5GHz 5dBi全向高增益天线 |
| 电源 | 外置12VDC/1A电源适配器 |
| 指示灯 | 1个SYS灯  1个WiFi灯  4个端口灯 |
| 快速配置 | 首次登录，快速设置向导页面完成基本上网配置 |
| 联网设置 | 默认为单WAN，最大支持三WAN，支持PPPOE拨号、静态IP、动态IP |
| 无线设置 | 无线名称和密码、无线高级设置、访客网络、无线访问控制 |
| 静态IP分配 | 手动、批量IP地址绑定 |
| 网速控制 | 不限速、自定义限速、自动分配网速、分组限速 |
| 行为管理 | 基于MAC地址、IP地址、端口、URL过滤 |
| 信号扩展 | 一键信号扩展 |
| 更多设置 | 端口映射、多WAN策略、端口镜像、UPnP、DDNS、DMZ主机、攻击防御、VPN客户端、IPSec、IPV6、DNS劫持、IP劫持 |
| 系统维护 | 重启、升级、复位、密码管理、定时重启、备份与恢复、日志中心、诊断工具、系统时间功能、远程Web管理、安全防护 |
| 系统状态 | 网络结构拓扑、终端统计、WAN口实时速率、用户查看、限速拉黑 |
| 产品认证 | SRRC |
| 环境温度 | 工作温度：0℃～45℃  存储温度：-40℃～70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%～90%RH 不凝结  存储湿度：5%～90%RH 不凝结 |
| **其它参数** | |
| 产品型号 | W18E |
| 带机量 | 80台终端 |
| 无线带机量 | 50台终端 |
| 产品尺寸 | 220\*135\*30(mm) |
| CPU | 双核心 1GHz |
| 无线速率 | 2.4GHz：300Mbps  5GHz：867Mbps |
| 接口 | 1个10/100/1000M WAN口  2个10/100/1000M WAN/LAN口  1个10/100/1000M LAN口 |
| 天线 | 2根2.4GHz 5dBi全向高增益天线  2根5GHz 5dBi全向高增益天线 |
| 电源 | 外置12VDC/1A电源适配器 |
| 指示灯 | 1个SYS灯  1个WiFi灯  4个端口灯 |
| 快速配置 | 首次登录，快速设置向导页面完成基本上网配置 |
| 联网设置 | 默认为单WAN，最大支持三WAN，支持PPPOE拨号、静态IP、动态IP |
| 无线设置 | 无线名称和密码、无线高级设置、访客网络、无线访问控制 |
| 静态IP分配 | 手动、批量IP地址绑定 |
| 网速控制 | 不限速、自定义限速、自动分配网速、分组限速 |
| 行为管理 | 基于MAC地址、IP地址、端口、URL过滤 |
| 信号扩展 | 一键信号扩展 |
| 更多设置 | 端口映射、多WAN策略、端口镜像、UPnP、DDNS、DMZ主机、攻击防御、VPN客户端、IPSec、IPV6、DNS劫持、IP劫持 |
| 系统维护 | 重启、升级、复位、密码管理、定时重启、备份与恢复、日志中心、诊断工具、系统时间功能、远程Web管理、安全防护 |
| 系统状态 | 网络结构拓扑、终端统计、WAN口实时速率、用户查看、限速拉黑 |
| 产品认证 | SRRC |
| 环境温度 | 工作温度：0℃～45℃  存储温度：-40℃～70℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度：10%～90%RH 不凝结  存储湿度：5%～90%RH 不凝结 |