**升级说明:**

1.此固件只适用于AC6V4.0且当前软件版本是02.03.01.XX的机器升级，不同型号不同硬件版本不能使用该软件；硬件版本通过贴纸电源规格区分，如下图：



2.下载解压后升级，升级过程中切勿切断电源，否则会导致路由器损坏而无法使用！

3.软件升级完成后请将路由器恢复出厂设置并重新设置上网！

**升级方法：**

1、软件解压后，登录路由器管理界面。

2、点击“系统管理”---“升级”—“浏览”载入后缀为”bin”的升级文件，点击“升级”按钮。

3、升级过程中不可断电，完成后路由器会自动重启。

4、重启完成后，进入路由器管理界面，点击 “网络状态”，可查看升级成功后的软件版本。